rgb灯珠买5v的ws2812，封装为3528

[neopixel my\_neopixel] *#这个要输⼊入英⽂文的 中括号  启⽤用这个定义*

pin:PC12     *#这个表示主板引脚定义*

chain\_count:11  *#这个表示灯珠数量量*

color\_order: GRB *#这个表示 灯的通道 排列列⽅方式 不不⽤用管*

initial\_RED: 0.5    *#这个表示。红⾊色 灯开机默认值 最⼤大是1 也就是最亮*

initial\_GREEN: 0.5  *#这个表示。绿⾊色 灯开机默认值 最⼤大是1 也就是最亮*

initial\_BLUE: 0.5   *#这个表示。蓝⾊色 灯开机默认值 最⼤大是1 也就是最亮*

*#当 以上 三个数值⼀一样的时候 灯是⽩白⾊色的   光的三原⾊色 不不会的去重新读⼩小学*

测试宏，加到配置文件里

注意：灯珠焊接方向要和pcb丝印方向相反，缺口要朝下。

